공 개 검 증 용

'19년 환경기술개발사업 신규과제 RFP(안)

<자연환경 분야>

2018. 12

- 목  차 -

연번	번호	과 제 명	페이지수
-	1. 지중환경오염‧위해관리기술개발사업		1
1	1-1	부지(오염)특성 시나리오별 안정화(Stabilization)/고형화(Solidification) 기술 개발	1
2	1-2	산화·환원 반응성 물질을 이용한 원위치(in-situ) 고도화 기술 개발	3
3~4	1-3 ~1-4	(자유공모) 오염 토양・지하수 고효율 친환경 정화기술 개발	5
-	2. 표토환경보전관리기술개발		6
5	2-1	표토환경 통합관리 및 표토환경 변화 추적·예측 기술	9
6	2-2	표토환경훼손 고위험지역 사전대응 및 최적관리 기술	8
-	3. 도시생태계기능강화기술개발사업		9
7	3-1	도시생태계 건강성 증진을 위한 구조 및 기능 관리 기술개발	9
8	3-2	도시생태계 회복력(resilience) 향상 기술	11
	4. 생태모방환경기술개발사업		12
9	4-1	(자유공모)생물의 멀티스케일 계층적 구조색을 모사한 대기오염물질(VOCs) 검출용 무전원 색변화감지 기술개발	12
10	4-2	(자유공모) 공기정화식물의 실내대기오염물질 저감 특성을 모사한 생태모방형 저에너지 실내대기오염물질 저감 장치 개발	13
11	4-3	(자유공모)생물의 나노/마이트로 계층구조 모사 및 균류 산화분해 기능을 보유한 하·폐수 고도처리용 다공성 흡착·여과 필터기술 개발	14
12	4-4	(자유공모) 딱총새우 집게 구조의 캐비테이션버블 발생 특성을 모사한 초기 녹조발생 대응을 위한 나노버블 생성 충격파 발생 장치 개발	15
13	4-5	(자유공모) 생물의 항균특성 모사를 통한 유해미생물 서식방지 가능한 방오·항균 기능성 복합소재 개발	16
14	4-6	(자유공모) 동식물의 수분 흡착 및 보존기능을 모사한 수분 수집 기술개발	17
15	4-7	(자유공모) 수질 정화 기능 생태계의 특성을 모사한 오염환경 맞춤형 수질 정화기술개발	18
16	4-8	(자유공모) 수계 미세플라스틱 분해 미생물 및 발광생물의 특성을 모사한 미세플라스틱 종류별 감지 센서와 포터블 검출기기 개발	19
17~ 22	4-9 ~4-14	(타부처 협력 자유공모) Bridge Program	20
	5. 생활폐기물재활용기술개발사업		21
23	5-1	폐비닐 재활용을 위한 파쇄-세척-건조-선별 및 Up-Cycling 시스템 개발	21
24	5-2	폐플라스틱 재활용을 위한 ICT 기반의 한국형 선별 공정 개발	22
25	5-3	저급 폐플라스틱을 이용한 토목구조물 적용기술개발	23
26	5-4	저급 폐플라스틱을 이용한 건축자재 제조기술 개발	24
27	5-5	저급 페플라스틱을 이용한 인공섬유 상용화 기술 개발	25
28	5-6	PE계 폐플라스틱을 이용한 재생원료 상용화 기술개발	26
29	5-7	저급 혼합 폐플라스틱을 이용한 고형연료 고품질화 기술개발	27
30	5-8	저급 폐비닐을 이용한 저염소 청정오일 생산기술 개발	28
31	5-9	저급 혼합 폐플라스틱을 이용한 비고정층 방식의 열분해가스화 기술개발	29
32	5-10	폐유리병을 이용한 콘크리트 및 아스팔트 제조 기술개발	30

1		지중환경오염‧위해관리기술개발사업 신규과제 RFP(안)

구  분

기확보

1-1

분  야  명

지중환경 오염 확산방지 기술

세부기술명

오염물질 원위치 지중안정화 기술

과  제  명

부지(오염)특성 시나리오별 안정화(Stabilization)/고형화(Solidification) 기술 개발

추 진 단 계

실증화

추 진 방 식

통합

총 연구기간

5년

‘19년 정부출연금

(총 정부출연금)

’19년 6억원 내외

(총 5년 40억 내외)

세부개발

대상기술

□ 국내·외 대표 오염 현황을 분석하여 적용 가능 오염 시나리오 선정

- 공업단지, 도심지, 광산, 농경지, 철도부지, 군부대 및 향후 위해성평가 대상 부지 이용 고려

- 평지, 경사지, 구조물 하부 등의 부지 특성 고려

- 비소 및 중금속 등의 “단독 오염”, “복합 오염” 특성 고려

→ 이상의 특성을 고려하여 합리적인 시나리오 제시 후 그에 따른 연구계획 제시

□ 총괄, 1세부, 2세부 연구 진행표

구 분	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도
총 괄		- 1세부 안정화제 활용 - 안정화제 현장 주입/ 혼합 기술 개발 - Pilot 규모 실험 수행	- 국내·외 오염현장 안정화기술 적용(3개 현장 적용) - 24개월 이상 장기 모니터링 수행 - 중금속 용출 및 주변환경으로의 영향 평가 - 안정화 기술 적용 및 사후 모니터링 매뉴얼 작성
1세부	- 시나리오에 따른 기존 안정화제 성능 평가 및 개선안 제시 - Lab 규모 실험 수행	- 신규 안정화제 제조 및 평가 (Lab 규모) - 안정화제 평가 및 적용 안정화제 선정	- 현장적용 후 안정화제의 성능 개선 및 보완 - 총괄과 협의
2세부	- 안정화기술 적용부지 모니터링 기법 개발 - 기존 안정화기술 적용 부지 등 활용	- 선정 안정화제 대상 모니터링 기법 개발 - 기상현황, 현장상황, 민원 등 고려	- 현장적용 후 세부 모니터링 기법 수립 - 주변 환경영향 평가기법 개발 - 총괄과 협의

- “총괄”은 1차년도 수행내용은 없으나 연구 진행 관리 및 부지 확보 수행

- “1세부” 및 “2세부”는 4~5차년도 수행내용은 없으나 현장 적용 후 안정화제 및

장·단기 모니터링에 대한 논의 지속적 수행(필요시 총괄의 위탁 수행 가능)

□ <총괄과제> 안정화제 주입/혼합 기술 개발 및 국내·외 현장 적용 평가

○ 안정화제 현장 주입/혼합 기술 개발

- “1세부”에서 선정 및 개발한 안정화제 이용(오염 시나리오 고려, 5~10개 안정화제 대상)

- 바람, 강우 등의 기상현상 시나리오 선정 후 그에 따른 관리방안 제시

○ 국내·외 오염현장 안정화기술 적용

- 확보된 국내외 중금속 오염현장 3개 부지 대상(부지 및 오염 특성이 다른 현장 고려)

- 안정화제 및 모니터링 기법 개선안 제시(“1세부” 및 “2세부”에 전달)

○ 국내·외 오염현장 안정화기술 적용부지 장기 모니터링 수행

- 3개 현장에 대한 24개월 이상 장기 모니터링 수행 (3차년도부터 수행)

- 주변환경(주변토양, 수계, 식물체 등)으로의 영향 평가

□ <1세부과제> 오염 시나리오를 고려한 최적 안정화제 개발 및 선정

○ 기개발/상용화된 안정화제 성능 평가 및 개선안 제시

- 안정화제의 형태, 크기, 주입/혼합 방식 제시 필수

○ 안정화제의 성능 개선 및 현장적용 안정화제 선정

- 1차년도 성능 개선안에 따른 신규 안정화제 3~5종 제조 및 성능 평가

○ 안정화제 현장 적용에 따른 현장적용성 및 성능 개선

- 부지 및 오염 특성을 고려한 안정화제 선정 방안 제시

□ <2세부과제> 오염 시나리오를 고려한 최적 모니터링 기법 개발

○ 기존 현장을 고려한 안정화기술 모니터링 기법 제시

- 해당 부지에 대한 최적 장·단기 안정화기술 모니터링 기법 적용

(안정화 기술 적용 부지에서 오염물질 재용출에 영향을 미치는 여러 환경인자 선별)

○ 개발 및 선정된 안정화제 적용에 대한 최적 모니터링 기법 개발

- “1세부”에서 개발/선정된 안정화제 적용 및 모니터링 수행

- 오염특성 및 안정화제 특성에 따른 최적 모니터링 기법 제시

(다양한 기상현황, 현장상황, 민원 등에 대한 고려 필수)

기술개발

목표

○ 중금속 오염토양 특성에 따른 고효율 안정화제 개발 및 선정

○ 불포화층 안정화제 등의 적정 주입/혼합 기술 확보

○ 다양한 오염 시나리오에 따른 안정화기술 적용 및 모니터링 매뉴얼 제시

○ 대상오염물질 : 토양오염물질(카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 6가크롬, 아연, 니켈 대상)

최종

성과물

○ 국내·외 다양한 안정화제 성능 평가 분석표

○ 최적 안정화제 제시 (기존 및 신규 안정화제 중 5~10종 선정/제시)

○ 최적 안정화제 현장 주입/혼합 기법 제시

○ 최적 장·단기 안정화기술 모니터링 기법 제시

○ 부지 및 오염 특성을 고려한 안정화제 선정, 주입/혼합, 장·단기 모니터링 등을 포함한안정화기술 현장 적용 매뉴얼 제시

최소성과 목표

○ 안정화제(기존 5종, 신규 2종 이상) 선정 매트릭스 및 경제성 비교

○ 안정화 처리시스템 처리용량 : 3 ton/hr 이상

○ 논문: 게재 논문의 평균 질적우수성(mrnIF 72 이상) 달성

○ 특허: 등록특허 질적우수성(SMART 4.2 이상)달성

유의사항

□ 선정 평가시 연구 가능 기존 안정화 부지 후보군 제시

□ 1차년도 연차평가 시 안정화기술 적용 국내·외 부지 후보군 3개 이상 제시

□ 2차년도 종료 전 현장 적용성 평가를 위한 전체 개발기술 현황 및 기술 적용현장

관련 공청회 개최(환경부 유관기관 등 대상)

※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	수요조사					1-2
분 야 명	지중환경 오염정화 고도화 기술
세부기술명	반응성물질을 이용한 지중오염 정화기술 고도화
과 제 명	산화∙환원 반응성 물질을 이용한 원위치(in-situ) 고도화 기술 개발
추 진 단 계	실용화		추 진 방 식		통합
총 연구기간	4년		‘19년 정부출연금 (총 정부출연금)		’19년 7억원 내외 (총 4년 35억 내외)
세부개발 대상기술	□ <총괄과제> 반응성물질의 원위치 지중 전달 기술 개발 ○ 반응성 물질의 전달이 저해되는 지중 특성별 촉진 후보기술 제시 - 반응성 물질의 전달 저해 유형별 전달 촉진 후보기술 도출 및 후보기술 선정 매트릭스 개발 ○ 지중환경의 특성을 고려한 반응성 물질 전달기술 고도화 - 지중환경과 반응성 물질의 특성을 고려하여 전달율 향상 기술 개발(공정변수 조절) ○ 파일럿 규모에서 제시된 후보기술의 효율 검증 - 파일럿 연구부지에서 산화 및 환원물질 전달 기술별 효율 검증 및 개선 연구 - 실용화 연구 부지 특성 평가 및 확보 ○ 실용화부지에서 반응성 물질 전달 촉진 기술 검증 및 고도화 - 실용화부지에서 산화 및 환원물질 전달 기술 검증 및 고도화 - 지중부지 특성 및 반응성 물질별 전달 촉진 기술 선정기법 표준화 □ <세부과제 1> 산화물질 기반 원위치 오염정화기술 선택도 및 반응성 고도화 기술개발 ○ 산화물질의 선택도 및 반응성 향상 기초기술 개발 - 산화물질의 대상 오염물질별 선택도 향상 기초기술 개발 - 산화물질의 지중환경 특성별 자기분해 반응 억제 기초기술 개발 - 자기분해 반응속도 1/3 이내로 저감, 선택도 30% 이상 향상) 및 고도화 ○ 산화물질의 선택도 및 반응성 향상 기술의 실용화 - 실용화부지에서 산화물질 선택도 및 반응성 향상 기술 검증 및 고도화 - 표준 메뉴얼 □ <세부과제 2> 환원물질 기반 원위치 오염정화기술 선택도 및 반응성 고도화 기술개발 ○ 환원물질의 선택도 및 반응성 향상 기초기술 개발 - 환원물질의 대상 오염물질별 선택도 향상 기초기술 개발 - 환원물질의 지중환경 특성별 자기분해 반응 억제 기초기술 개발 - 자기분해 반응속도 1/3 이내로 저감, 선택도 30% 이상 향상) 및 고도화 ○ 환원물질의 선택도 및 반응성 향상 기술의 실용화 - 실용화부지에서 환원물질 선택도 및 반응성 향상 기술 검증 및 고도화 - 표준 매뉴얼
기술개발 목표	○ <총괄과제> 반응성 물질(산화제-환원제) 지중 전달 효율 (단위시간, 단위 지중 부피당 오염지역에 전달되는 반응성 물질의 양) 기존기술대비(pumping 공급 방식 대비) 200% 향상 ○ <1세부과제> 산화물질의 자기분해 반응속도를 1/3으로 저감, 선택도 30% 이상 향상된 원위치 산화기술 개발 ○ <2세부과제> 환원물질의 자기분해 반응속도를 1/3으로 저감, 선택도 30% 이상 향상된 원위치 환원기술 개발
최종 성과물	○ 고도화된 반응성 물질의 지중 전달 기술 (전달율 200% 향상) ○ 반응성 물질의 선택도 및 자기분해 속도를 저감하는 기술 (자기분해 반응속도 1/3로 저감, 선택도 30% 이상 향상)
최소성과 목표	○ 지중 반응물질의 전달효율 향상도: 200% 이상 향상(일반 pumping 대비, 단위시간 및 단위토양당 전달된 반응물질 양) ○ 반응물질의 선택도 향상: 30% 이상 향상(선택도: 오염물질과 반응한 반응물질의 양/총 반응물질 소비량) ○ 반응물질의 자기분해 속도 1/3 이하로 저감(자기분해 속도: 오염물질이 없을 때 지중환경에서의 반응물질의 유사 1차 분해반응속도로 산출) ○ 논문: 게재 논문의 평균 질적우수성(mrnIF 72 이상) 달성 ○ 특허: 등록특허 질적우수성(SMART 4.2 이상)달성
고려사항	○ 1차년도 연차평가시 현장부지확보 실적 제시
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보					1-3~4
분 야 명	지중환경 오염정화 고도화 기술
세부기술명	지중오염 정화공법 효율 고도화 기술
과 제 명	오염 토양・지하수 고효율 친환경 정화기술 개발
추 진 단 계	실용화, 실증화		추 진 방 식		개별
총 연구기간	3년		‘19년 정부출연금 (총 정부출연금)		’19년 총 2억원 내외 (총 3년 9억 내외)
세부개발 대상기술	○ 자유공모 과제임 ○ 해당분야 1. 복합 무기물질로 오염된 지하수의 생물정화(Bioremediation) 분야 2. 원위치 산화제 및 환원제 생성-재생 기술 개발 - 외부에서 산화제 또는 환원제를 미투입(지중환경 특성을 활용하여 원위치에서 산화제나 환원제를 생성하고 이를 오염물질의 처리에 활용)
기술개발 목표	○ GAIA사업 등 기존 정부연구개발사업에서 기 개발된 기술과의 차별화 및 고도화 - 기존기술 고도화 조건(환경부하 30% 이상 저감) ○ 대상오염물질 : 토양오염물질 21종, 지하수 특정유해물질 15종 등 ○ 다양한 오염물질에 대한 토양・지하수 정화공법의 친환경성(토양 기능 유지 등) 및 비용 경제성 평가
최종 성과물	○ 자유공모 과제임
최소성과 목표	○ 논문: 게재 논문의 평균 질적우수성(mrnIF 72 이상) 달성 ○ 특허: 등록특허 질적우수성(SMART 4.2 이상)달성 ○ (바이오) 독립영양 미생물 군집 선별 및 동력학적 특성 파악 및 지하수 처리시스템 구축 및 성능 평가 ○ (화학산화) 대상오염물질 농도저감은 외부투입 산화제/환원제와 동일이상의 성능을 가지면서 기존 산화제/환원제 소비량 대비 절감율 50% 이상
유의사항	○ 예산범위 내에서 해당분야(바이오, 화학산화) 지원 ○ 과제 신청 시 제안기술, 연구내용 등에 따라 과제명은 자유롭게 변경 가능
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

2		표토환경보전기술개발사업 신규과제 RFP(안)

구 분	수요조사					2-1
분 야 명	표토환경 통합관리 및 모니터링 고도화 기술
세부기술명	표토환경 통합관리 및 표토환경 변화 추적·예측 기술
과 제 명	표토환경 통합관리 및 표토환경 변화 추적·예측 기술
추 진 단 계	공공활용		추 진 방 식		연구단
총 연구기간	5년		총 연구비 (정부출연금)		’19년 10억원 내외 (총 5년 84억 내외)
세부개발 대상기술	□ (총괄과제) 표토환경·생태계 통합 관리 및 표토환경 변화 추적‧예측 기술 개발 ○ 표토환경·생태계 평가 및 모니터링 기술 개발 - 표토환경·생태계 기능 및 가치의 WEB-GIS D/B 구축 및 등급화 기술 개발 - 표토환경·생태계 평가를 위한 추적자(동위원소, 희토류, 중금속, 난분해성 오염물질 등) 및 ICT기반 첨단기술 활용방안 검토 - 훼손된 표토환경 개선을 위한 표토환경변화(표토침식, pH등 환경인자 등) 평가 기술 개발 - 전국 단위 표토침식량 정보화(WEB-GIS 등) 및 모니터링: Case Study 수행(대표성 확보) ※ 상수원보호구역, 4대강 수변구역, 자연보호구역(조류번식, 기타요인으로 인한 표토유실 등 표토환경변화 발생 지역) 등 대상 ○ 표토환경·생태계 통합 관리기술 개발 및 시스템 구축 - 표토환경·생태계 통합 관리를 위한 D/B구축 - 표토환경변화 예측기술(세부과제)의 시스템 연계 기술 개발 - WEB-GIS 기반 표토환경·생태계 통합관리 시스템 구축 - 표토환경 정보 포탈 시스템 구축 ※ 통합관리 시스템은 토양지하수정보시스템(SGIS) 등 외부 시스템 연계·활용 가능 □ (세부과제1) 빅데이터기반 표토환경 변화 예측기술 개발 ○ 표토환경 빅데이터 구축 및 표토환경 변화 모니터링 기술 개발 ○ 빅데이터 MDM(master data management) 구축을 위한 토성·토지이용·경사도별 모니터링 ○ 빅데이터 기반 표토환경변화 예측 기술 및 시스템 개발 □ (세부과제2) 기후변화에 따른 표토환경 변화 예측 기술 개발 ○ 표토환경에 대한 기후변화 영향 분석 및 평가 ○ 기후변화에 따른 표토환경변화 모니터링 기술 개발 및 평가 ○ 극한 기상변동 및 기후변화 시나리오에 따른 표토환경변화 예측기술 개발 □ (세부과제3) 영상자료 및 해석모형 기반의 표토환경 변화 예측 기술 개발 ○ 영상자료 기반의 표토환경 변화 예측 기술 개발 및 평가 ○ 해석모형 기반의 표토환경 변화 예측 기술 개발 및 평가 ○ 영상자료 및 해석모형 기반의 표토환경 변화 예측기술 개발 및 평가
기술개발 목표	○ 표토환경·생태계 평가 및 표토환경 침식훼손 모니터링 기술 개발 ○ 표토환경·생태계 통합 관리기술 개발 ○ 한국형 표토침식모형의 최적화 및 현장 적용 ○ 빅데이터 기반 표토환경변화 예측 기술 및 시스템 개발 ○ 기후변화에 따른 표토환경 변화 예측 기술 개발 ○ 영상자료 및 해석모형 기반의 표토환경 변화 예측기술 개발 및 평가
최종 성과물(예시)	○표토환경의 생태계 서비스(기능) 및 가치 평가 기술 ○표토 침식 평가·예측·모니터링(침식량, 발생원, 이동경로 등) 기술 ○데이터 기반 Machine/Deep Learning기반 표토환경변화 예측모델 알고리즘 ○기후변화 등을 고려한 표토환경 변화 예측 기술 ○WEB-GIS 기반 표토환경·생태계 통합관리 시스템
최소성과 목표	○ 논문: 게재 논문의 평균 질적우수성(mrnIF 70 이상) 달성 ○ 특허: 등록특허 질적우수성(SMART 4.0이상)달성 ○ 정책활용: 5건
유의사항	○ 현장실증부지와 연계하여 개발된 표토환경변화 예측 기술의 정확도 및 현장 활용성 등 검증 필요 ※ 표토환경변화 예측 기술 개발을 위한 모니터링 기술 고도화 및 표토환경 자료 축적은 다양한 조건의 시험포 조성을 통해 실측 자료 축적 및 검증 고려 ※ 현장실증부지 선정 시 한국환경공단 표토침식실태조사 지점, 지자체와의 협력을 통해 표토침식 우려 지역 또는 개발사업 주변 지역 우선 고려 ○ 환경부, 한국환경공단 및 유관기관 등과의 구체적인 협조체계 제시 ○ 총괄-세부과제간 차별성과 연계성이 확보되도록 연구계획 제시
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	수요조사					2-2
분 야 명	표토환경 보전 및 최적관리 기술
세부기술명	표토환경훼손 고위험지역 사전대응 및 최적관리 기술
과 제 명	표토환경훼손 고위험지역 사전대응 및 최적관리 기술
추 진 단 계	실용화		추 진 방 식		통합
총 연구기간	4년		총 연구비 (정부출연금)		’19년 12억원 내외 (총 4년 48억 내외)
세부개발 대상기술	□ (총괄과제) 지질별 표토환경훼손 고위험지역 예측 및 최적관리기술 개발 ○ 표토환경훼손 지역 특성 조사 및 연구대상지역 모니터링 ※ 표토환경훼손 피해 전주기 모니터링 지역 선정(대표성 확보) ○ 표토환경훼손 등급 분류를 위한 알고리즘 및 등급분류 기법 개발 ○ 표토환경훼손 고위험지역 예측 및 최적관리기술 개발 및 현장적용성 평가 □ (세부과제 1) 표토환경훼손 고위험지역 해석 및 예측을 위한 모델 개발 ○ 표토훼손 공간분포 해석을 위한 물리적 모델 개발 ○표토훼손 공간분포 해석을 위한 물리적 모델 검증 및 고도화 □ (세부과제 2) 표토환경훼손 고위험지역 사전대응 기술 개발 ○ 구조적·비구조적 저감기술 현장적용성 및 표토훼손 저감효과 평가 ※ 구조적(산림·토목 등), 비구조적(생물학적·화학적 등) ○ 표토환경훼손 사전 예방 기술 개발 및 현장적용성 평가 ※ 기존 국외기술(미국 자연자원보전국(NRCS) 등) 고도화 및 현지맞춤형 기술개발(국내 지역 특성에 맞는 한국형 기술 개발) 등
기술개발 목표	○표토환경훼손 고위험지역 예측 기술 개발 ※ 기존기술 대비 향상 및 예측 정확도 70% 이상 ○ 구조적, 비구조적 표토환경훼손 사전대응 및 최적관리기술 개발 ※기존기술 대비 향상 및 표토환경훼손(표토침식 등) 저감 효과 70% 이상
최종 성과물	○ 표토환경훼손 등급 분류를 위한 알고리즘 ○ 표토환경훼손 고위험지역 예측 및 최적관리기술 ○ 지역 특이성을 고려한 표토환경훼손 최적관리기술 매뉴얼(안) ○ 표토환경훼손 관리기술의 사업화 또는 비즈니스 모델(안)
최소성과 목표	○ 논문: 게재 논문의 평균 질적우수성(mrnIF 70 이상) 달성 ○ 특허: 등록특허 질적우수성(SMART 4.0이상)달성 ○ 인력양성 및 고용창출: 5명(1명이상/년)
유의사항	○ 현장실증부지와 연계하여 개발된 기술의 현장 적용성 평가 등 필요 ※ 현장실증부지 선정 시 한국환경공단 표토침식실태조사 지점, 지자체와의 협력을 통해 표토침식 우려 지역 또는 개발사업 주변 지역 우선 고려 ○ 환경부, 한국환경공단 및 유관기관 등과의 구체적인 협조체계 제시 ○ 총괄-세부과제간 차별성과 연계성이 확보되도록 연구계획 제시
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

3		도시생태계기능강화기술개발사업 신규과제 RFP(안)

구 분	기확보					3-1
분 야 명	도시생태계 구조 및 기능 관리 기술
세부기술명	도시생태계 구조 및 기능 관리 기술
과 제 명	도시생태계 건강성 증진을 위한 구조 및 기능 관리 기술 개발
추 진 단 계	실용		추 진 방 식		통합형
총 연구기간	4년		총 연구비 (정부출연금)		‘19년 8억원 내외 (총 4년 44억원 내외)
세부개발 대상기술	<총괄> □ 통합 환경정보 기반 도시생태계 건강도 평가기술 개발 ○ 종합적 도시생태계 구조‧기능 분석 및 활용 기술 - 기존의 구조변화 탐지 기술 이용 한계 도출과 이를 해소하기 위한 신규 구조변화 탐지 기법 개발 및 이를 이용한 생태정보 활용방안 제시 - 도시생태계 구조‧기능 분석을 위한 측정망 구축 기법 고도화 - 도시생태계 구조 및 생물종 서식환경 탐지 기법 등을 활용한 최적 도시생태계 구조‧기능 분석 기법 개발 - 도시생태계 공간별, 기능별 활용방안 제시 및 기술의 유효성 검증 ○ 도시생태계 건강도, 민감성 및 취약성 평가기술 개발 - 실생활 체감형 도시생태 환경 정보* 요소 도출 * 폭우 등 기상이변, 미세먼지, 식생활력, 개화시기 등 - 도시생태 환경 정보가 도시생태계에 미치는 영향분석 - 도시생태계 건강지수 개발 및 생태환경 건강성 평가기술 개발 <세부> □ 도시 생물종 맞춤형 서식환경 관리 기법 개발 ○ 도시 주요 생물종(예; 깃대종, 보호종, 지표종, 교란종 등)에 대한 서식환경 및 먹이망 정보수집, 분석, 활용기술 - 도시생태계 유형 및 생태적 지위를 고려한 합리적인 대상종 선정 - 관련분야 최신 기술 (예; 위치정보센서, 환경DNA, 네트워크 분석 등) 적용가능성 분석 및 시범대상지·대상종을 통한 실증 제시 ○ 유형별 적합한 서식정보 탐지기술 적용 가이드라인 개발 - 다양한 생물종 서식정보 수집에 적합한 탐지 기법 유효성 검증 - 개체군·군집 동태, 교란·위협요소 평가 - 목표종 선정부터 서식특성 평가, 서식현황 도면화에 이르는 전과정 체계화
기술개발 목표	<총괄> □ 통합 환경정보 기반 도시생태계 건강도 평가기술 개발 ○ 도시생태계의 신규 구조 변화탐지 기법 개발 및 활용 방안 제시 ○ 종합적 도시생태계 구조‧기능 분석을 위한 측정망 구축 가이드라인 개발 ○ 도시생태계 구조‧기능 분석을 통한 도시생태계 건강도 진단 기술 개발 ※ 수요자 의견을 반영한 리빙랩 기반 연구 추진(리빙랩 사업 추진 계획서(자유형식, 3페이지 내외) 반드시 작성 및 제출) <세부> □ 도시 생물종 맞춤형 서식환경 관리 기법 개발 ○ 최신 모니터링 기술 (예; 경량형 위치정보센서, eDNA 기술 등) 접목을 통한 서식환경 정보 탐지 기술 ○ 서식공간 및 분류군별 서식정보 탐지 기술 최적화 및 가이드라인 개발 - 다양한 생물종 서식정보 수집에 적합한 탐지 체계 매뉴얼 작성 및 유효성 검증
최종 성과물	○ 도시생태계 건강도 평가 기법 및 건강성 진단 가이드라인 ○ 도시생태계 환경 정보 취득을 위한 측정장비 및 측정망 구축 가이드라인 ○ 지속적이고 효율적인 도시 주요 생물종 서식정보 탐지 기술 및 가이드라인
최소성과 목표	○ 논문 표준화된 영향력지수(mrnIF) 평균 60 이상 또는 특허 SMART분석 평균 BB 등급 이상 ※ ‘논문, 특허’ 등 연구종료 후 2개월 이내 최종평가 및 종료 후 3년 이내 추적평가를 통해 성과 달성도 조사 및 평가 ○ 신규 채용, 기술이전 등
유의사항	○ 현장 운영기반 실증화 전 단계로 현장적용 site에 대한 MOU 체결
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보					3-2
분 야 명	맞춤형 도시생태계 기능 향상 기술
세부기술명	맞춤형 도시생태계 기능 향상 기술
과 제 명	도시 생태계 회복력(resilience) 향상 기술
추 진 단 계	실용		추 진 방 식		개별형
총 연구기간	4년		총 연구비 (정부출연금)		‘19년 6억원 내외 (총 4년 37억원 내외)
세부개발 대상기술	◦ 도시 생태계 영향 인자 도출 및 시범대상지의 회복력 향상 - 도시공원, 도시하천 및 습지, 산림, 인공지반녹지 등 공간별 분석을 통한 대상지 요구기능 분석 - 대상지 도시공간별 취약성 평가방법 개발 및 지표 선정 - 기후변화에 따른 환경변화(집중호우, 가뭄, 생태공간 훼손), 공간변화, 시민이용 등 변화요인 분석 및 회복과정 예측 - 도시공간분석기법과 연계된 도시 생태계 회복력 향상 정량화 - 비오톱 적용을 통한 도시 생태계 유지관리 비용 절감효과 분석 - 도시 생태계 회복력 향상을 위한 시범사업 대상지 선정 및 조성계획 수립 ◦ 도시 생태계 회복력 향상을 위한 공간조성 최적화 - 도시 생태계 유형별 회복력 향상 및 다기능을 고려한 비오톱 재료·조성기법 개발 - 도시 생태계 비오톱 자생 회복력 성능 평가 및 패치공간 맞춤형 모듈형 생태복원제품 개발 - 서비스디자인 개념을 적용한 도시 생태계 복원기술 상용화 ◦ 도시공간에 적용할 수 있는 비오톱 조성 가이드라인 개발 - 도시 생태계 유형별 비오톱에 적용할 수 있는 재료 선정, 계획기법, 시공방법, 유지관리 등 전 과정에 대한 가이드라인 개발 - 도시기본계획 및 도시관리계획, 환경보전종합계획, LID 설계지침 등 도시 공간계획에 연계될 수 있는 생태공간 조성 가이드라인 발굴 - 다기능 비오톱 재료 활용성 증진을 위한 제도 제안
기술개발 목표	◦ 도시 생태계 회복력 향상을 위한 도시재해저감, 목표종 서식지 조성, 도시생태공간 창출 등 다기능 도시 생태공간 조성 기법 개발 ◦ 도시 복합 이용을 고려한 비오톱 조성기술 및 모듈형 생태복원 제품 개발
최종 성과물	◦ 우수 저류 및 침투, 야생생물 서식, 쾌적한 경관 제공 등 개별 환경기능 저하를 최소화할 수 있는 비오톱 재료 및 조성기술 ◦ 도시 생태계 회복력 평가 기술 및 회복력 향상·관리를 위한 도시환경계획 기술 ◦ 도시침수 예방 및 가뭄 감소, 야생생물 서식지 확보, 생태공간 확충 등 복합적인 도시 생태계 기능 향상을 위한 패치공간 모듈형 생태복원 제품
최소성과 목표	○ 논문 표준화된 영향력지수(mrnIF) 평균 60 이상 또는 특허 SMART분석 평균 BB 등급 이상 ※ ‘논문, 특허’ 등 연구종료 후 2개월 이내 최종평가 및 종료 후 3년 이내 추적평가를 통해 성과 달성도 조사 및 평가 ○ 신규 채용, 기술이전 등
유의사항	○ 현장 운영기반 실증화 전 단계로 현장적용 site에 대한 MOU 체결 ○ 기존 기술과의 차별성 제시 필요
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

4		생태모방환경기술개발사업 신규과제 RFP(안)

구 분	기확보					4-1
분 야 명	생물기능 모방 환경기술
세부기술명	생물기능 모방 환경기술
과 제 명	생물의 멀티스케일 계층적 구조색을 모사한 대기오염물질(VOCs) 검출용 무전원 색변화 감지 기술 개발
추 진 단 계	실용		추 진 방 식		개별형
총 연구기간	5년		총 연구비 (정부출연금)		‘19년 2억원 내외 (총 5년 12.5억원 내외)
세부개발 대상기술	○ 자유공모 과제임
기술개발 목표	○ 생물의 멀티스케일 계층적 구조색을 모사하여 기존의 측정 장비 대비하여 실시간으로 현장에서 색변화를 통해 검출할 수 있는 저가 무전원 측정 기술 개발 - 최소 3종 이상의 오염물질(VOC) 동시 감지, xylene 기준 1ppm 이하 검출, 응답속도 3초 이내
최종 성과물	○ 자유공모 과제임
성과목표	○ 논문 표준화된 영향력지수(mrnIF) 평균 60 이상 또는 특허 SMART분석 평균 BB 등급 이상 ※ ‘논문, 특허’ 등 연구종료 후 2개월 이내 최종평가 및 종료 후 3년 이내 추적평가를 통해 성과 달성도 조사 및 평가
고려사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보					4-2
분 야 명	생물기능 모방 환경기술
세부기술명	생물기능 모방 환경기술
과 제 명	공기정화식물의 실내대기오염물질 저감 특성을 모사한 생태모방형 저에너지 실내대기오염물질 저감 장치 개발
추 진 단 계	실용		추 진 방 식		개별형
총 연구기간	5년		총 연구비 (정부출연금)		‘19년 2억원 내외 (총 5년 12.5억원 내외)
세부개발 대상기술	○ 자유공모 과제임
기술개발 목표	○ 생태모방형 저에너지 실내 공기오염 저감기술 개발 - 실내대기오염물질 제거율 99% 이상 - 현재의 상용기술과 대비 에너지 저감율 및 운용비 저감율에 대한 비교 우위 목표 제시(제거율 99%기준)
최종 성과물	○ 자유공모 과제임
성과목표	○ 논문 표준화된 영향력지수(mrnIF) 평균 60 이상 또는 특허 SMART분석 평균 BB 등급 이상 ※ ‘논문, 특허’ 등 연구종료 후 2개월 이내 최종평가 및 종료 후 3년 이내 추적평가를 통해 성과 달성도 조사 및 평가
고려사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보					4-3
분 야 명	생물기능 모방 환경기술
세부기술명	생물기능 모방 환경기술
과 제 명	생물의 나노/마이크로 계층구조 모사 및 균류 산화분해 기능을 보유한 하·폐수 고도처리용 다공성 흡착‧여과 필터기술 개발
추 진 단 계	실용		추 진 방 식		개별형
총 연구기간	5년		총 연구비 (정부출연금)		‘19년 2억원 내외 (총 5년 12.5억원 내외)
세부개발 대상기술	○ 자유공모 과제임
기술개발 목표	○ 하․폐수 고도처리용으로 사용되는 활성탄 대비 처리효율 향상 및 교체주기 감소된 필터 개발 - I 지역 공공하수처리장 처리수 수질 기준 만족(TOC 15㎎/L 이하 포함) - 중금속 제거율 95% 이상(제거대상 중금속 제안자 제시) - 활성탄 대비 경제성(가격, 유지비 등) 및 성능(일일 수처리 용량, 필터 유지 시간 등) 비교 우위 목표 제시
최종 성과물	○ 자유공모 과제임
성과목표	○ 논문 표준화된 영향력지수(mrnIF) 평균 60 이상 또는 특허 SMART분석 평균 BB 등급 이상 ※ ‘논문, 특허’ 등 연구종료 후 2개월 이내 최종평가 및 종료 후 3년 이내 추적평가를 통해 성과 달성도 조사 및 평가
고려사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보					4-4
분 야 명	생물기능 모방 환경기술
세부기술명	생물기능 모방 환경기술
과 제 명	딱총새우 집게 구조의 캐비테이션버블 발생 특성을 모사한 초기 녹조발생 대응을 위한 나노버블 생성 충격파 발생 장치 개발
추 진 단 계	실용		추 진 방 식		개별형
총 연구기간	5년		총 연구비 (정부출연금)		‘19년 2억원 내외 (총 5년 12.5억원 내외)
세부개발 대상기술	○ 자유공모 과제임
기술개발 목표	○ 나노버블 생성 충격파 발생 장치 원천 기술 개발 - 발생 수압 : 80kPa이상(이격거리=4㎝) - 농도 (109/ml) 나노버블 초음파 발생 장치 원천 기술 개발 ○ 녹조 응집-부상-제거 기술 대비 동일 조건에서 기존 마이크로 버블 대비 시간당 녹조 제거 용량 및 비용 효율 3배 이상 개선
최종 성과물	○ 자유공모 과제임
성과목표	○ 논문 표준화된 영향력지수(mrnIF) 평균 60 이상 또는 특허 SMART분석 평균 BB 등급 이상 ※ ‘논문, 특허’ 등 연구종료 후 2개월 이내 최종평가 및 종료 후 3년 이내 추적평가를 통해 성과 달성도 조사 및 평가
고려사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보					4-5
분 야 명	생물기능 모방 환경기술
세부기술명	생물기능 모방 환경기술
과 제 명	생물의 항균특성 모사를 통한 유해미생물 서식방지 가능한 방오‧항균 기능성 복합소재 개발
추 진 단 계	실용		추 진 방 식		개별형
총 연구기간	5년		총 연구비 (정부출연금)		‘19년 2억원 내외 (총 5년 12.5억원 내외)
세부개발 대상기술	○ 자유공모 과제임
기술개발 목표	○ 생물의 항균 특성 모사를 통한 박테리아, 곰팡이 등 실내 환경·인체 유해인자 차단 및 제거가 가능한 방오·항균 기능성 복합소재가 적용된 기능성 표면 제품(e.g. 항균 유리 및 필름 등) 개발 - 항균기능: 세균감소율 99%이상 - 항곰팡이 저항성: 1.0 log(CFU) 이하(ASTM D 6329), 0등급(ASTM G 21)
최종 성과물	○ 자유공모 과제임
성과목표	○ 논문 표준화된 영향력지수(mrnIF) 평균 60 이상 또는 특허 SMART분석 평균 BB 등급 이상 ※ ‘논문, 특허’ 등 연구종료 후 2개월 이내 최종평가 및 종료 후 3년 이내 추적평가를 통해 성과 달성도 조사 및 평가
고려사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보					4-6
분 야 명	생물기능 모방 환경기술
세부기술명	생물기능 모방 환경기술
과 제 명	동식물의 수분 흡착 및 보존기능을 모사한 수분 수집 기술 개발
추 진 단 계	실용		추 진 방 식		개별형
총 연구기간	5년		총 연구비 (정부출연금)		‘19년 2억원 내외 (총 5년 12.5억원 내외)
세부개발 대상기술	○ 자유공모 과제임
기술개발 목표	○ 사막 지역에서 수분을 포집하는 곤충, 습한 지역에서 수분을 흡착하는 이끼 등의 기능을 모사하여 수분포집에 대한 원천기술을 개발하고 소재 장치의 생산 기술 개발 ○ 휴대용 수분 포집 장치 - 최소 생산량 기준 2L/일이상(1인이 하루 최소 물 섭취량 기준) - 먹는 물 수질기준 준수 ※ 표준강수지수 –1 이하인 가뭄 지역에 생존수로 활용하여 국민의 생활안전 확보에 활용
최종 성과물	○ 자유공모 과제임
성과목표	○ 논문 표준화된 영향력지수(mrnIF) 평균 60 이상 또는 특허 SMART분석 평균 BB 등급 이상 ※ ‘논문, 특허’ 등 연구종료 후 2개월 이내 최종평가 및 종료 후 3년 이내 추적평가를 통해 성과 달성도 조사 및 평가
고려사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보					4-7
분 야 명	생물기능 모방 환경기술
세부기술명	생물기능 모방 환경기술
과 제 명	수질 정화 기능 생태계의 특성을 모사한 오염환경 맞춤형 수질 정화기술 개발
추 진 단 계	실용		추 진 방 식		개별형
총 연구기간	5년		총 연구비 (정부출연금)		‘19년 2억원 내외 (총 5년 12.5억원 내외)
세부개발 대상기술	○ 자유공모 과제임
기술개발 목표	○ (수정) 오염환경 맞춤형 수질 정화 기술 개발 - 유입수질에 따른 처리 효율(질소, 인, 중금속 등 제거효율) 또는 처리 수질 농도를 제안자가 제시
최종 성과물	○ 자유공모 과제임
성과목표	○ 논문 표준화된 영향력지수(mrnIF) 평균 60 이상 또는 특허 SMART분석 평균 BB 등급 이상 ※ ‘논문, 특허’ 등 연구종료 후 2개월 이내 최종평가 및 종료 후 3년 이내 추적평가를 통해 성과 달성도 조사 및 평가
고려사항	○ 기존 비점오염원 제거용 시스템과의 차별성 제시 필요
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보					4-8
분 야 명	생물기능 모방 환경기술
세부기술명	생물기능 모방 환경기술
과 제 명	수계 미세플라스틱 분해 미생물 및 발광생물의 특성을 모사한 미세플라스틱 종류별 감지 센서와 포터블 검출기기 개발
추 진 단 계	실용		추 진 방 식		개별형
총 연구기간	5년		총 연구비 (정부출연금)		‘19년 2억원 내외 (총 5년 12.5억원 내외)
세부개발 대상기술	○ 자유공모 과제임
기술개발 목표	○ 3대 미세플라스틱(PE/PP/PS) 대상 검출 여부의 즉각적 확인이 가능한 감지 센서 및 포터블 검출기기 개발 ○ 실시간 미세플라스틱 검출 성능 : 1.2㎛~100㎛
최종 성과물	○ 자유공모 과제임
성과목표	○ 논문 표준화된 영향력지수(mrnIF) 평균 60 이상 또는 특허 SMART분석 평균 BB 등급 이상 ※ ‘논문, 특허’ 등 연구종료 후 2개월 이내 최종평가 및 종료 후 3년 이내 추적평가를 통해 성과 달성도 조사 및 평가
고려사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보					4-9~14
분 야 명	생물기능 모방 환경기술
세부기술명	Bridge 프로그램
과 제 명	타부처(과기부)협력형 자유공모과제
추 진 단 계	실용/실증		추 진 방 식		-
총 연구기간	5년		총 연구비 (정부출연금)		‘19년 15.52억원 내외 (총 5년 140억원 내외)
세부개발 대상기술	타부처(과기부)협력형 자유공모과제
기술개발 목표	타부처(과기부)협력형 자유공모과제
최종 성과물	타부처(과기부)협력형 자유공모과제
성과목표	타부처(과기부)협력형 자유공모과제
고려사항	타부처(과기부)협력형 자유공모과제
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

5		생활폐기물재활용기술개발사업 신규과제 RFP(안)

구 분	기확보					5-1
분 야 명	생활폐기물 재활용 기술개발사업
세부기술명	폐플라스틱 분리‧선별 기술 1
과 제 명	폐비닐 재활용을 위한 파쇄-세척-건조-선별 및 Up-Cycling 시스템 개발
추 진 단 계	실증화		추 진 방 식		개별/통합
총 연구기간	3년		총 연구비 (정부출연금)		’19년 5억 원 내외 (총 15억 원 내외)
세부개발 대상기술	□ 국내 폐비닐에 적합한 종합선별 및 고품위 원재 생산 Up-Cycling 시스템 - 이물질 제거 및 품위 향상을 위한 파쇄-세척-건조-선별 기술을 융합한 종합선별 시스템 개발 - 재생 폐비닐의 물성 향상을 위한 배합 및 기능부여 기술개발(Up-Cycling)
기술개발 목표	<규격 목표> □ 파쇄-세척-건조-선별기술을 융합한 연속처리 종합선별 시스템, 150kg/h 이상(한국형) □ 선별된 폐비닐의 물성 향상을 위한 배합, 기능첨가 및 성형기술이 일체화된 Up-Cycling 시스템, 250kg/h(선별된 폐비닐을 전량 투입) 이상 <성능 목표> □ 폐비닐 혼입 고형물, 토사류, 유기물 및 수분 제거율 90% 이상, 혼합 플라스틱 재질 분리 90% 이상 그리고 염소 농도 0.2% 이하의 조건을 만족하는 종합선별 시스템 개발 □ 수요처에서 요구하는 유동지수, 충격강도, 인장강도, 신율, 굴곡탄성율, 굴곡 강도 등을 만족하고 RoHS(유해물질 제한지침) 기준에 부합하는 배합 및 성형 기술이 일체화된 Up-Cycling 시스템 개발 ※ 최종성과물 현장 적용시 환경 안전성 확보를 위한 규제기준 만족 필수
최종 성과물	□ 폐비닐 실증화 종합선별 라인(150kg/h 이상) 및 선별된 폐비닐의 Up-Cycling 라인(250kg/h 이상) - 산지별 폐비닐의 전처리, 선별조건 및 물성을 만족하는 배합비율 데이터 - 폐비닐 종합선별 및 Up-Cycling 시스템 설계자료 - 성능 목표를 만족하는 공인기관 시험 성적서 - 최종년도 1개월(200시간) 이상 현장운전 결과
최소성과 목표	□ 성능 목표를 만족하는 공인기관 시험 성적서
유의사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보					5-2
분 야 명	생활폐기물 재활용 기술개발사업
세부기술명	폐플라스틱 분리‧선별 기술 2
과 제 명	폐플라스틱 재활용을 위한 ICT 기반의 한국형 선별공정 개발
추 진 단 계	실증화		추 진 방 식		개별/통합
총 연구기간	3년		총 연구비 (정부출연금)		’19년 5억 원 내외 (총 3년 15억 원 내외)
세부개발 대상기술	□ ICT 기반 폐플라스틱 고효율 단위선별 및 실증화 융합선별 공정 - 이물질 제거, 용기/라벨분리 및 저비용 파분쇄 전처리 기술/공정 - 발생지 및 모든 혼합 폐플라스틱의 재질분리에 적합한 AI 탑재 고효율 단위선별 기술 - 단위선별 기술을 융합한 한국형 폐플라스틱 실증화 선별공정 및 장치 - AI 및 ICT 기반 비중/형상/광학/정전선별 기술들을 융합한 종합 폐플라스틱 선별시스템 및 기술 표준화(빅 데이터 구축)
기술개발 목표	<규격 목표> □ ICT 기반 한국형 폐플라스틱 재활용 선별시스템 및 장치개발(5톤/일) <성능 목표> □ 플라스틱 외 금속류 등 이물질 제거를 위한 전처리 기술 개발, 90% 이상 □ 발생지별 혼합 폐플라스틱 재질분리가 가능한 AI 탑재 단위선별 기술개발, 95% 이상 □ 단위선별 기술을 융합한 ICT 기반 한국형 선별공정 개발 및 개발기술의 사업화를 위한 기술표준화(각 플라스틱 순도 95% 이상) ※ 최종성과물 현장 적용시 환경 안전성 확보를 위한 규제기준 만족 필수
최종 성과물	□ ICT 기반의 폐플라스틱 재활용 선별시스템 및 장치(5 톤/일) - 이물질 제거를 위한 전처리 기술 및 폐플라스틱의 재질분리를 위한 비중, 정전, 광학, 형상 등의 AI 탑재 단위선별 기술 - 단위선별 기술을 융합한 ICT 기반 연속처리 실증화 선별공정 및 선별장치 - 개발기술의 사업화를 위한 기술 표준화 및 국내발생 폐플라스틱 재질분리 빅데이터 - 개발기술의 경제성 평가 및 기술 표준화 자료 - 공인기관 인증 성적서(플라스틱 조성) - 최종년도 누적 운전시간 100시간 이상 설비 운영 결과
최소성과 목표	□ 성능 목표를 만족하는 공인기관 시험 성적서
유의사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보					5-3
분 야 명	생활폐기물 재활용 기술개발사업
세부기술명	폐플라스틱 물질재활용 기술 1
과 제 명	저급 폐플라스틱을 이용한 토목구조물 적용기술개발
추 진 단 계	실증		추 진 방 식		개별/통합
총 연구기간	3년		총 연구비 (정부출연금)		’19년 7억 원 내외 (총 3년 21억 원 내외)
세부개발 대상기술	□ 저급 폐플라스틱을 이용한 토목 구조물 적용 기술개발 - 폐비닐/복합필름류의 분쇄 기술 개발 - 폐비닐/복합필름류/폐플라스틱과 무기 충진재의 복합 alloy 생산기술 개발 - 복합 alloy를 활용한 토목구조체용 preform 성형 및 토목용 콘크리트 구조체와의 융합을 통한 대용량 재활용 실용기술개발
기술개발 목표	<규격 목표> □ 폐비닐/복합필름류 분쇄기기 실증화 개발 □ 폐비닐/복합필름류/폐플라스틱의 비중 조절을 위한 무기 충진재와의 복합 alloy 생산 실증화 □ 복합 alloy preform이 적용된 토목용 콘크리트 구조체 생산기술 실증화 <성능 목표> □ 폐비닐/복합필름류 분쇄 능력 : 300 kg/일 이상 (포장재류 및 복합필름류) □ 폐비닐/복합필름류/폐플라스틱 적용량 : 콘크리트 구조체 1기 당 폐플라스틱 복합 alloy 300 kg 이상 적용 ※ 최종성과물 현장 적용시 환경 안전성 확보를 위한 규제기준 만족 필수
최종 성과물	□ 폐비닐/복합필름류 분쇄 장치 - 폐비닐/복합필름류 분쇄 크기 분포(>100x100 mm) - 성능평가 방법/결과 : 분쇄능력/분쇄물 크기분포-공인기관 성적서 제출 □ 토목용 콘크리트 구조체 생산 기술 실증 - 폐비닐/복합필름류/폐플라스틱과 무기충진재의 복합 alloy 구조체 및 preform 생산기술 확립 - 복합 alloy preform이 300 kg 이상 적용된 대형 콘크리트 시작품 제작(1제품/년) - 해당제품 관련 성능 성적서
최소성과 목표	□ 성능 목표를 만족하는 공인기관 시험 성적서
유의사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보+수요조사					5-4
분 야 명	생활폐기물 재활용 기술개발사업
세부기술명	폐플라스틱 물질재활용 기술 2
과 제 명	저급 폐플라스틱을 이용한 건축자재 제조기술 개발
추 진 단 계	실증화		추 진 방 식		개별/통합
총 연구기간	3년		총 연구비 (정부출연금)		’19년 7억 원 내외 (총 3년 21억 원 내외)
세부개발 대상기술	□ 재활용이 어려워 매립/소각되던 저급 생활계 폐비닐/폐플라스틱과 재이용 공정에서 발생되는 잔재 폐기물에 대하여 - 고주파 합성 기술을 이용 - 고기능성 IBS(Inorganic Binder System, 무기계 결합제 시스템) 기반 발포형 복합재료에 사용되는 구성 재료 제조기술을 개발하고 단열 패널에 적용 기술 개발 적용 □ 폐플라스틱을 무기계 복합재료로 재활용하는 것으로 목적에 따라 발포형 무기계 복합재료를 이용한 단열 패널에 적용 기술 개발
기술개발 목표	<규격 목표> □ 저급 폐플라스틱과 재이용공정의 잔재 폐기물에 대하여 고주파 합성 기술을 이용하여 IBS기반 구성 재료 제조기술을 개발하여 단열 샌드위치 패널에 적용 □ 기존 EPS 시멘트 패널에 비해 열전도율은 낮지만 부산물 적용률이 높고 화재시 안전성이 높은 준불연 단열 패널 개발 및 환경영향성 검증 <성능 목표> □ 폐플라스틱을 활용한 경량골재 코팅-제품제작 시공성능 개선: 장단기 흡수율 비 50% 이하(기존 80% 이상) □ 다공성 고단열 골재 및 IBS를 포함하여 재료 전체의 부산물 적용률 80 vol.% 이상(천연재료는 20% 이하로 적용, 기존 부산물 적용률: 10% 이하) □ 패널의 열전도율: 기존 동일 종류 제품의 열전도율의 120 % 이하 □ 패널의 내화재성능: 준불연 재료 이상(국토교통부고시 제2015-744호 기준, 기존 EPS 패널: 불연 불가능) ※ 최종성과물 현장 적용시 환경 안전성 확보를 위한 규제기준 만족 필수
최종 성과물	□ 폐플라스틱 감량 및 건설용 소재 합성 기술 □ 저분자량 수지를 활용한 고형화 기술 - 발포형 무기계 복합재료 활용 패널 시제작품 개발 - 공인 인증 성적서(KS F 4734 등)
최소성과 목표	□ 성능 목표를 만족하는 공인기관 시험 성적서 및 KS규격(KS F 4734 등)
유의사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보					5-5
분 야 명	생활폐기물 재활용 기술개발사업
세부기술명	폐플라스틱 물질재활용 기술 3
과 제 명	저급 폐플라스틱을 이용한 인공섬유 상용화 기술 개발
추 진 단 계	실증화		추 진 방 식		개별/통합
총 연구기간	3년		총 연구비 (정부출연금)		’19년 6억 원 내외 (총 3년 18억 원 내외)
세부개발 대상기술	□ 저급 폐플라스틱을 이용한 인공섬유 상용화 기술 개발 - 저급 폐플라스틱 중 유용플라스틱 선별회수 및 이물질 제거 순도 향상 기술 - 선별 회수된 유용플라스틱의 인공섬유제조 시스템 - 인공섬유제조 시 저급폐플라스틱의 강도 및 품질을 향상시킬 수 있는 첨가제 개발
기술개발 목표	<규격 목표> □ 저급 폐플라스틱의 인공섬유 생산 실증(1톤/일 이상) <성능 목표> □ 성능기준: 1톤/일 (폐플라스틱 투입 대비, 일 8시간 운전) □ 5일 연속운전(기준: 8시간/일 이상) 또는 120시간 이상(24시간 연속운전시) □ 마대, 가방, 포장용 끈 등 3가지 이상 제품 생산(전시회 참석 및 홍보) □ 10톤/일급 폐플라스틱의 인공섬유 생산 시스템 설계 및 운전인자 확보 ※ 최종성과물 현장 적용시 환경 안전성 확보를 위한 규제기준 만족 필수
최종 성과물	□ 10톤/일 이상 저급 폐플라스틱의 인공섬유 생산 장치 - 10톤/일급 저급 폐플라스틱의 인공섬유 생산 장치 설계자료 - 환경친화적 첨가제 개발 및 성능자료 - 성능 평가 방법/결과: 공인 인증기관 성적서 - 환경신기술 인증 - 연속운전 측정데이터 제시 - 개발 제품의 해당 규격 만족 (GR 기준 등)
최소성과 목표	□ 성능 목표를 만족하는 공인기관 시험 성적서 및 GR 기준
유의사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보+수요조사					5-6
분 야 명	생활 폐기물 재활용 기술개발사업
세부기술명	폐플라스틱 물질재활용 기술 4
과 제 명	PE계 폐플라스틱을 이용한 재생원료 상용화 기술개발
추 진 단 계	실증화		추 진 방 식		개별/통합
총 연구기간	3년		총 연구비 (정부출연금)		’19년 6억 원 내외 (총 3년 18억 원 내외)
세부개발 대상기술	□ PE계 미활용 폐자원(폐 비닐, 페 전선, 폐 파이프 등)의 자원화 및 원료화 기술 개발 - PE계 미활용 폐자원의 연속식 초임계 압출 공정 기술 개발 - PE계 미활용 폐자원 혼합물의 성능향상을 위한 Compounding 기술, 반응압출 공정 및 유무기 복합화 기술개발 - PE계 미활용 폐자원의 오염물질 저감 및 제로화 기술 개발 - 친환경 초임계 유체 공정과 반응 상용화 시스템의 복합화 등 환경 친화적인 그린프로세스에 의한 자원화, 원료화 및 물성 다변화 기술 개발
기술개발 목표	<규격 목표> □ PE계 폐자원(폐 PE계 비닐, 폐 PE전선, 폐 PE파이프 등)의 자원화 및 원료화를 위한 물리화학적 재활용 공정 및 제품화 기술개발(10톤 이상/월) <성능 목표> □ 원료/소재화 수율(%): >90% □ 가융/가용화율 >95% □ 신제 대비 물성 80% 이상 확보 ※ 최종성과물 현장 적용시 환경 안전성 확보를 위한 규제기준 만족 필수
최종 성과물	□ PE계 폐자원을 재활용 하기 위한 초임계 압출공정, 반응압출, 물성/구조제어 기술, 유무기 복합화 공정 기술 등 융합 기술관련 종합 시스템 구축 결과물 - GR 등의 기준 충족 (예; GR M 3023 등) - 유무기 복합체의 매트릭스 수지 - 공원용 벤치 등의 소재 - 수도 계량기의 보호통, 단열재 - 전선 보호덮개, 말뚝, 지주대, 정화조, 층간 소음 차단재 등의 복합체
최소성과 목표	□ 성능 목표를 만족하는 공인기관 시험 성적서 및 GR 등의 기준 충족 인증서 (예; GR M 3023 등)
유의사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보					5-7
분 야 명	생활폐기물 재활용 기술개발사업
세부기술명	폐플라스틱 에너지화 기술 1
과 제 명	저급 혼합 폐플라스틱을 이용한 고형연료 고품질화 기술 개발
추 진 단 계	실증화		추 진 방 식		개별/통합
총 연구기간	3년		총 연구비 (정부출연금)		’19년 10억 원 내외 (총 3년 30억 원 내외)
세부개발 대상기술	□ 5톤/시간이상 용량의 실증급 고형연료 제조 시스템 개발 - 재활용 선별장 잔재물 및 비닐류 대상 5톤/시간이상 용량의 고품질 고형연료 제조 시스템 개발 및 설계기술 확보 - 염소함량 0.1%이하의 염소제거기술 개발(열적제거기술 제외) - 수분 18%이하, 수분제거율 15%이상의 건조기술 개발
기술개발 목표	<규격 목표> □ 실증급 고품질화 고형연료 제조 시스템 설치 및 설계 기술 확보 <성능 목표> □ 실증급 시설 - 5톤/시간 이상, 200일 연속운전 - 수분, 회분, 발열량, 황함량: 법적기준의 80%이하, 염소 0.1% 이하 - 수분 18%이하, 수분 제거율 15% 이상 ※ 최종성과물 현장 적용시 환경 안전성 확보를 위한 규제기준 만족 필수
최종 성과물	□ 5톤/시간 실증 시설 제작 또는 기존 시설의 업그레이드 □ 단위장치 및 요소기술 관련 특허 □ 200일간의 운전자료 □ 설계패키지
최소성과 목표	□ 성능 목표를 만족하는 공인기관 시험 성적서
유의사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보+수요조사					5-8
분 야 명	생활폐기물 재활용 기술개발사업
세부기술명	폐플라스틱 에너지화 기술 2
과 제 명	저급 폐비닐을 이용한 저염소 청정오일 생산기술 개발
추 진 단 계	실증		추 진 방 식		개별/통합
총 연구기간	3년		총 연구비 (정부출연금)		’19년 10억 원 내외 (총 3년 30억 원 내외)
세부개발 대상기술	□ 저급 폐비닐 열분해 액상 연료유 생산 실증기술 개발 - 열분해 설비의 운전 최적화 기술개발 - 상용급 열분해 액상 연료유 생산 플랜트의 설계인자 도출 □ 생산된 액상 연료유의 품질관리 시스템 개발 - 액상 연료유의 염소성분 제어기술 개발 - 액상 연료유의 Upgrading기술 개발 □ 상용급 열분해 액상 연료유 생산 플랜트 설계
기술개발 목표	<규격 목표> □ 저급 폐비닐로부터 저염소 청정 액상연료를 생산하기 위한 열분해 실증 플랜트 <성능 목표> □ 처리용량: 5톤/일 이상(투입원료 기준) □ 열분해 액상 연료유 수율: 가연성 성분의 60% 이상 □ 원료 대비 염소성분 제거율 : 80%이상 (예: 대상원료의 염소함유량 2 wt%인 경우 열분해 액상 연료유의 염소함유량 0.4 wt%이하) □ 정상운전일수: 150일/년(기준: 8시간/일 이상) 이상(3차년도 내 완료) □ 액상연료유의 재활용 품질기준 만족(공인 인증 성적서) ※ 최종성과물 현장 적용시 환경 안전성 확보를 위한 규제기준 만족 필수
최종 성과물	□ 저급 폐비닐의 열분해 실증플랜트(5톤/년 이상) - 환경신기술 인증 □ 저염소 청정 열분해 액상 연료 □ 상용급 열분해 액상 연료유 생산플랜트 상세설계(20톤/년 이상)
최소성과 목표	□ 성능 목표를 만족하는 공인기관 시험 성적서 및 환경신기술 인증
유의사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보+수요조사					5-9
분 야 명	생활폐기물 재활용 기술개발사업
세부기술명	폐플라스틱 에너지화 기술 3
과 제 명	저급 혼합 폐플라스틱을 이용한 비고정층 방식의 열분해가스화 기술 개발
추 진 단 계	실증화		추 진 방 식		개별/통합
총 연구기간	3년		총 연구비 (정부출연금)		’19년 10억 원 내외 (총 3년 30억 원 내외)
세부개발 대상기술	□ 열경화성 폐플라스틱과 이물질이 다량 포함된 폐플라스틱 열분해 가스화 기술 개발 - 고정층 방식에 비하여 원료/가스화제의 혼합·접촉 방식을 개선하거나 가스화제의 고온 플라즈마 상태 주입 등으로 장기 운전 시 시스템을 안정화 시키고 성능을 획기적으로 향상시킬 수 있는 연속식 열분해가스화 기술개발 - 생산된 합성가스로부터 타르, 먼지, 산성가스 정제기술 개발 - 생산된 합성가스로부터 이용한 엔진 또는 터빈발전으로 전기 생산
기술개발 목표	<규격 목표> □ 혼합 폐플라스틱 처리규모: 5톤/일(24시간 가동, 혼합폐플라스틱 저위발열량 5,000 kcal/kg 기준) <성능 목표> □ 열분해가스화 장치 성능(가스화제로 공기 사용시) - 냉가스 효율: 75% 이상, 탄소전환율: 95% 이상 - 잔류물 강열감량: 5% 이하 - 합성가스 저위발열량: 1,300 kcal/Nm3 이상 - 합성가스 성분: H2 15% 이상, CO 20% 이상 □ 합성가스 정제장치 성능 - 타르, 먼지, 산성가스 농도: 10mg/Nm3 이하, 10mg/Nm3 이하, 2ppm 이하 □ 전력 및 스팀 생산량: 0.25MW, 0.35톤/시간(5kgf/cm2) □ 시스템 목표 가동시간: 3개월 동안 2주 연속가동 포함 1,500시간 가동(최종년도) ※ 최종성과물 현장 적용시 환경 안전성 확보를 위한 규제기준 만족 필수
최종 성과물	□ 혼합 폐플라스틱 5톤/일 처리규모(저위 발열량 5,000 kcal/kg 기준) 열분해 가스화 발전 시스템 - 공인기관 성적서, 운전 매뉴얼, 설계도서
최소성과 목표	□ 성능 목표를 만족하는 공인기관 시험 성적서 및 운전 매뉴얼, 설계도서
유의사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음

구 분	기확보					5-10
분 야 명	생활폐기물 재활용 기술개발사업
세부기술명	폐유리병 재활용 기술
과 제 명	폐유리병을 이용한 콘크리트 및 아스팔트 제조 기술 개발
추 진 단 계	실증화		추 진 방 식		개별/통합
총 연구기간	3년		총 연구비 (정부출연금)		’19년 10억 원 내외 (총 3년 30억 원 내외)
세부개발 대상기술	□ 폐유리병을 이용한 콘크리트 및 아스팔트 제조 기술 개발 - 콘크리트 제조 시 폐유리 알칼리-실리카 반응의 균열 및 박리현상 최소화 기술 - 폐유리 사용 시 슬립 최소화를 위한 신규 기술 개발(신규 바인더 혼합 기술 등) - 제병용으로 재활용 어려운 이색, 혼색 폐유리의 골재용도 재활용성 강화
기술개발 목표	<규격 목표> □ 기존 콘크리트 및 아스팔트시 모래 대체로 파유리(입도 0~5mm) 골재 적용(신규 기술 적용시 기존 중온포장 대신 상온포장으로 에너지비용/원가 절감) <성능 목표> □ 폐관법 및 재활용법상 폐유리를 골재용도로 사용에 따른 검증 통과 (잔골재 요구품질, 혼합물 성능품질, 폐유리 함량별/입도규격별 성능비교, 시험시공 포장 후 1년간 공용성 평가, 공정 및 품질관리기준 등) □ 폐유리 골재를 활용한 폐콘크리트 및 폐아스팔트를 다시 순환골재로 재생 □ 개질유황을 바인더로 사용 시 기존 아스팔트 안정도 및 흐름값 대비 5배 이상 강도 ※ 최종성과물 현장 적용시 환경 안전성 확보를 위한 규제기준 만족 필수
최종 성과물	□ 폐유리병을 잔골재로 활용한 콘크리트 및 아스팔트 제조 - 도로기층용 잔골재로 50% 대체한 GR인증서 자료 - 기존 아스팔트·콘크리트보다 물성이 뛰어난 경량 콘크리트 인증기관 성적서 - 도로포장, 방호벽, 분리대 등 콘크리트 소구조물 제작과 Shotcrete 기술 적용한 샘플 시험성적서 및 공용성 평가 자료 제출 - 특수성을 가미한 고휘도 블록, 방파제 테트라포트 구조물 및 장식용 벽돌, 가정용 탁자나 식물재배용 등 혼색처리로 디자인이 가능한 구조물 샘플
최소성과 목표	□ 해당 KS규격 및 도로기층용 잔골재로 50% 대체한 GR 등의 기준 충족 인증서
유의사항
※ 상세 내용은 향후 변경될 수 있음